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MAPEAMENTO DE RISCO

Percebeu-se, na década de 70, a necessidade de se criar uma nova metodologia que mapeasse os riscos ambientais dos locais de trabalho. Esse mapeamento tinha por finalidade controlar os riscos a que os funcionários estavam expostos e informar aos chefes e supervisores sobre os mesmos. 

E foi na Itália que essa renovação metodológica aconteceu. 

Esse novo mecanismo criava o hábito de, ao se inspecionar um posto de trabalho, promover também a avaliação com ênfase ao empregado, orientando-o a cooperar no processo de diagnóstico e prevenção de acidentes, tendo em vista que ninguém melhor do que ele para conhecer os produtos com os quais lida. 

No Brasil, o artigo 1º da Portaria nº 25 do DNSST (Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador) de 29/12/1995 traz já o texto reformulado da Norma Regulamentadora (NR) nº 9, estando estabelecido no item 9.1.5: 

"...consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador." 

A mesma NR considera obrigação dos empregadores "informar os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam se originar nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos". 

O MAPA DE RISCOS

"Esse documento consiste na representação gráfica dos riscos à saúde identificados em cada um dos diversos locais de trabalho de uma empresa" . São objetivos do mapeamento de riscos: "ouvir os trabalhadores de todos os setores do estabelecimento e, com a colaboração do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho), elaborar o MAPA de RISCOS com base nas orientações constantes do Anexo IV, devendo o mesmo ser feito a cada gestão da CIPA". 

Obs: o anexo IV – mapa de riscos tem sua redação dada pela portaria nº 25 de 29/12/95. 

CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO

Para que se consiga fazer o mapeamento de riscos de uma empresa, temos vários passos a seguir: 

1. LEVANTAMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

O responsável pela realização do mapa de riscos deverá utilizar roteiro de abordagem específico para cada setor analisado, descrevendo os riscos encontrados. O diálogo com os funcionários é de extrema importância, obtendo-se o máximo de informações sobre como são as atividades, quais os produtos utilizados, etc. Nessa etapa inicial não há a necessidade de se utilizarem equipamentos ou aparelhos de medição ou monitorização ambiental (iluminamento, ruído, etc). 

2. ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS 

Sempre devemos ter em mente que a representação gráfica dos riscos deverá ser clara, permitindo, dessa forma, a rápida identificação de cada tipo de risco existente em cada setor. Convencionou-se, para isso, a utilização de cores e a marcação dos riscos através de círculos colocados no mapa. A simbologia usada é: 

	CORES
	CÍRCULOS

	· Riscos físicos: VERDE 

· Riscos químicos: VERMELHO 

· Riscos biológicos: MARROM 

· Riscos ergonômicos: AMARELO 

· Riscos de acidentes: AZUL


	· O tamanho do círculo indicará o grau de risco: quanto maior o círculo, maior o grau de risco. 

· Quem estiver elaborando o mapa de riscos deverá utilizar a planta física baixa ou o esboço do setor da empresa, indicando os locais de risco. Essa planta terá que conter todos os detalhes do local em questão, assinalando as posições de máquinas e equipamentos, bancadas de trabalho, área de circulação de pessoas e materiais, etc. 

· Quando existirem vários riscos em um mesmo setor, estes devem ser representados no mesmo círculo. Exemplo:
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A cada setor mapeado corresponderá um número, o qual constará do mapa de riscos ambientais. Também constarão no mapa o número de trabalhadores expostos e a especificação dos agentes de risco. 
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As fases de trabalho do profissional que executará o mapeamento dos riscos de uma empresa são: 

· Levantamento dos riscos 

· Elaboração do mapa 

· Análise dos riscos 

· Elaboração do relatório 

· Apresentação do trabalho 

· Implantação e acompanhamento 

· Avaliação 
1. Mapa de Riscos 
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	Mapa de Risco Simplificado de uma Instalação Industrial




2.  Cores Usadas no Mapa de Riscos 
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3.  Tabela Descritiva dos Riscos 

	TIPO DE RISCO
	Químico

	Físico

	Biológico

	Ergonômico

	de acidentes (Mecânico)

	COR
	Vermelho
	Verde
	Marrom
	Amarelo
	Azul

	Agentes Causadores
	Fumos metálicos
e vapores

	Ruído e ou som
muito alto

	Microorganismos
(Vírus, bactérias, protozoários)

	Má postura do corpo
em relação ao posto
de trabalho

	Equipamentos inadequados, defeituosos ou inexistentes 


		Gases asfixiantes
H, He, N eCO2 

	Oscilações e vibrações mecânicas

	Lixo hospitalar, doméstico e de animais

	Trabalho estafante
e ou excessivo

	Máquinas e equipamento
sem Proteção e ou manutenção


		Pinturas e
névoas em geral

	Ar rarefeito 
e ou vácuo

	Esgoto, sujeira,
dejetos

	Falta de Orientação
e treinamento

	Risco de queda de nível,
lesões por impacto de objetos


		Solventes
(em especial os voláteis)

	Pressões elevadas

	Objetos contaminados

	Jornada dupla e ou
trabalho sem pausas

	Mau planejamento
do lay-out e ou
do espaço físico


		Ácidos, bases,
sais, álcoois, éters, etc

	Frio e ou calor e radiação

	Contágio pelo ar
e ou insetos

	Movimentos repetitivos

	Cargas e transportes
em geral


		Reações químicas

	Picadas de animais (cães, insetos, repteis, roedores, aracnídeos, etc)

	Lixo em geral, fezes de animais, fezes e urina de animais, contaminação do solo e água

	Equipamentos
inadequadoe e
não ergonômicos

	Risco de fogo,
detonação de explosivos, 
quedas de objetos


		Ingestão de produtos durante pipetagem

	Aerodispersóides
no ambiente
(poeiras de vegetais e minerais)

	Alergias, intoxicações e quiemaduras causadas por vegetais

	Fatores psicologicos
(não gosta do trabalho, pressão do chefe, etc)

	Risco de choque elétrico
(correte contínua e alternada)
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